ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ ИВАНА СМИРНОВА
(вариант на квартет)

•	P.A. (предпочтительно D&B, Turbo Sound мощностью от 1.5 кВт) сообразно залу;
•	Микшер - минимум 16 каналов (предпочтительно SoundKraft, Ghost, Allen&Heat);
•	4 независимые мониторные линии (допускается вариант моно); сокращение числа независимых мониторных линий подлежит обязательному согласованию!
•	Обработка: качественный ревербератор (T.C. Electronic M One, Lexicon LXP 15);
•	КЛАВИШНЫЕ:
o	рояль (строй исключительно на базе 440 Гц)
o	вызвучивание рояля соответственно возможностям зала
o	2 линии под электронные клавишные
o	стойка под электронные клавишные
o	2 DI-box’а
•	ДУХОВЫЕ:
o	1 сплиттер
o	1 микрофон Shure Sm58 (со стойкой типа «журавль»)
o	1 стереопара (симметрия) на jack’ах;
•	ПЕРКУССИЯ (микрофоны на стойках типа «журавль»):
o	2 x Shure Sm58
o	1 x Shure Sm57
o	1 конденсаторный Shure Sm81
•	ГИТАРЫ:
o	2 стереопары (симметрия) (для гитар), предпочтительно на jack’ах;
o	1 микрофон Shure Sm58 (на стойке типа «журавль»)
o	2 подставки под гитары
•	Питание 220 V, с колодкой на 4 прибора и разнесением по всей ширине сцены; 
•	5 стульев со спинками, небольшой столик или подставка для гитарной обработки. 

Клавишные/перкуссия: Михаил Смирнов
Гитара 1: Иван Смирнов
Гитара 2: Иван Смирнов-мл.
Духовые: Сергей Клевенский